#  货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单价（元/吨）** |
| 1 | **粉煤灰** |  符合预拌混凝土要求的F类Ⅱ级粉煤灰：细度(0.045mm方孔筛余)不大于30%；需水量比不大于105%；烧失量不大于8.0%；含水量不大于1.0%；强度活性指数不得小于70%，其他质量应满足《GB/T1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准的各项指标。 | 120 |

二、说明：报价包含但不限于到场所需的一切费用，包括：产品的加工、材料费用；产品的装车、运输、运输过程中的安全等费用；税金。单价为固定单价，在合同有效期内不做调整，最终结算价=中标费率\*120（元/吨）\*实际供货数量 。

三、到货地点： 安庆市宜秀区大龙山镇环城西路新材料产业园1号

四、验收

1、交货验收：中标人按采购人规定的质量、数量要求供货，货到现场后由采购人项目材料员、质检员共同进行验收；采购人随机取样抽检，如检验不合格，采购人一律拒绝验收，中标人必须无条件拉走并承担合同约定的违约责任；验收合格后采购人开具收料单，作为结算依据**。**

2、质量验收：货到现场后，买方试验人员按照规定的材料批次和频率进行抽检并留样，若买方试验室抽检材料不符合要求，买方电话通知卖方，卖方自接到通知后24小时内自费清除不合格材料出场；买方的验证并不能免除卖方对所供应原材料在质量方面的责任，当因材料质量原因造成买方工程停工或返工时，卖方应负全部责任并承担相应的费用损失。