#  货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **竞争性谈判技术参数** | **暂定数量** | **单位** |
| 1 | **中粗砂** | 所供砂应洁净、坚硬，细度模数为2.4～2.9的中粗砂，含泥量不大于3% | 20000 | 吨 |
| 2 | **机制砂** | 含泥量、细度模数等指标均符合安徽省地方相关标准要求 | 30000 | 吨 |

报价包含但不限于出厂价（生产厂家）+运费+税费+财务费用等一切费用。

# **1、技术标准及要求：**符合业主的作业指导书、采购文件、技术规范要求，具体质量要求如下：

2、质量要求：符合业主的作业指导书、磋商文件、技术规范要求，具体质量要求如下：所供砂应洁净、坚硬，细度模数为2.4～2.9的中粗砂，含泥量不大于3%。中粗砂必须符合项目部的质量和级配要求，并经采购人验收认可。中标人应按采购人要求供料，若含水率超过规定指标（含水率3%）应扣除重量，含水量由采购人试验室检测，对于检测含水量过多的黄砂采购人有权且不承担此过程产生的任何费用。

3、中标人按采购人规定的质量、数量要求供货，货到现场后由采购人项目材料员、质检员共同进行验收；采购人随机取样抽检，如检验不合格，采购人一律拒绝验收，中标人必须无条件拉走并承担合同约定的违约责任；验收合格后采购人开具收料单，作为结算依据**。**

**4、产品价格变动调价机制：本项目实行浮动单价结算。自现场供货之日起，对供货商供应的材料结算价每月进行一次价格调整。**

**供应商最终结算价=实际供货数量\*安庆市建管处供货当月公布的安庆市场建筑材料价格行情所对应的供货材料价格\*中标费率。**