#  采购需求及技术要求

**一、采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料种类 | 数量（单位：t） | 控制价（元/t） |
| 瓜子片（普通）5-10mm | 19300 | 100 |
| 1-2石子（普通）10-20mm | 48200 | 102 |
| 1-3石子（普通）20-31.5mm | 29000 | 102 |

**二、结算方式**：本项目最终结算=控制价\*中标费率\*数量，实际结算数量以施工方签收量为准。结算单价为综合单价，包含投标人出厂价+运杂费+财务费+服务费+税费（13%），运杂费用包含物资到达甲方收货地点前的运费、出库费等费用；财务费包含资金成本；服务费包含管理费用、销售费用、利润等相关费用等一切费用。合同执行过程中不得调整价格。

**三、碎石标准：**

碎石质量要求:必须满足现行国家、行业标准及设计要求和规定。大批供货的质量要求，不得低于样品的质量。应选用质地致密坚硬、级配合理、粒径形状良好的洁净骨料，应特别重视混凝土骨料的级配以及粗骨料的粒径要求。C40以上强度混凝土粗集料针片状含量不大于10%。本项目粗集料应符合下表Ⅱ类要求，具体要求见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目技术要求 | I类 | II类 | III类 |  |
| 压碎值（10%） | ≤10 | ≤20 | ≤30 |  |
| 针片状颗粒含量(%) | ≤5 | ≤10 | ≤15 |  |
| 含泥量( %)  | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 泥块含量(%) | 0 | ≤0.2 | ≤0.5 |  |
| 坚固性（硫酸钠溶液法试验质量损失值，%） | ≤5 | ≤8 | ≤12 |  |
| 吸水率 | ≤1.0 | ≤2.0 |  |
| 表观密度（kg/m³） | ≥2600 |  |
| 连续级配松散堆积空隙率（%） | ≤43 | ≤45 | ≤47 |  |

粗集料规格要求

公称粒径(mm)通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%)：

