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第1章 永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装
比选公告
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]安庆市交通控股集团有限公司集采中心受安庆市安通建设集团有限公司委托，现对“永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装”（项目编号：AQJK-CG-2026-095）进行比选。
一、项目基本情况：
[bookmark: _GoBack]项目编号：AQJK-CG-2026-095
项目名称：永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装
工程期限：10日历天
评标办法：最低投标价法
付款方式：工程完工经发包人验收合格后支付至已完工程价款的97%，剩余3%作为质量保证金，待质量保修期（24个月）满且无质量问题（或存在质量问题但按要求完成维修义务）后一次性退还。
最高投标限价：66400.00元（含13%增值税）
资金来源：企业自筹
二、参选人的资格要求：
1.独立法人、具有合法有效的营业执照；
2.本项目不接受联合体参选。
3.参选人有以下情形不得参与本次比选活动：
(1) 被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统；
(2) 在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人或参选人；
(3) 前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得中标候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人或参选人，在处罚期内的投标人或参选人不得参与本次比选活动。
三、比选文件获取：
1.潜在参选人于2026年9月16日17点30分前，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）登录安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http://jc.zh0556.com/）获取比选文件。
2.参选文件及相关资料工本费：不收取。
3.报名方式：将“确定参与比选的函”盖供应商公章在2026年9月
16日17点30分前发邮箱1179928670@qq.com（报名截止后发送，报名无效）。
4.已发确认参与函，而放弃参加比选的参选人，须在比选时间截止日前一天以公司名义向1179928670@qq.com发送放弃参与函（格式自拟）。否则采购管理人将予拉入集团黑名单处理。
四、比选时间及地点：
北京时间：2026年9月17日9时30分
地点：安庆市大观区集贤南路52号二楼集采中心开标室
五、其他补充事宜：
1.参选人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在比选过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。
2.本项目比选实行纸质参选，比选活动线下完成。比选时参选人需要按时到达比选现场进行签到并递交投标文件，因参选人未按时到达比选现场，则视为主动放弃，对比选造成的不利后果由其自行承担。
3.成交人应在采购人要求的时间内与采购人签订合同。
（若项目有业绩要求的，中标人签合同需提供投标时的业绩原件给采购人核查，核查发现存在虚假业绩或不符合比选文件要求，采购人有权取消中标资格，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新比选。）
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095]六、凡对本次比选提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名    称：安庆市安通建设集团有限公司
地    址：安徽省安庆市宜秀区大桥街道振风大道与龙眠山路交叉口东北角 
联 系 人：冯刘飞 
联系方式：0556-8880050  

2.采购管理部门信息
名    称：安庆市交通控股集团有限公司集采中心
地    址：安庆市大观区集贤南路52号
联 系 人：王欣怡
联系方式：0556-5990510



附：
[bookmark: _Toc8351][bookmark: _Toc13660]确定参与比选的函
安庆市交通控股集团有限公司集采中心：
我单位确定参与永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装，并承诺按比选文件的要求，按时参与比选开标。
联系人：
联系电话：




单位名称（盖章）
年   月   日


[bookmark: _Toc30195][bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc54941329]第二章  比选须知
[bookmark: _Toc54941330][bookmark: _Toc17862][bookmark: _Toc439316871]（一） 参选人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装

	2
	项目编号
	AQJK-CG-2026-095

	3
	采购人
	安庆市安通建设集团有限公司

	4
	采购管理部门
	安庆市交通控股集团有限公司集采中心

	5
	资金来源
	自筹

	6
	最高投标限价
	详见比选公告

	7
	工程期限
	详见比选公告

	8
	资格条件
	详见比选公告

	9
	资格审查方式
	资格后审

	10
	招标方式
	比选招标

	11
	参选有效期
	90日历天（从参选文件递交截止时间算起）

	12
	参选保证金
	本项目不收取

	13
	递交参选文件
	1.参选文件份数：壹份正本，贰份副本；
2.参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。密封袋上须写明：项目名称、供应商名称、项目编号。
3.参选文件正本和副本均需胶装成册，不得采用活页或容易拆解的装订形式。
4.参选文件封面的需清楚地注明“正本”或“副本”。
5.参选人须在递交参选文件截止时间前，到达比选地点现场递交参选文件。

	14
	媒介发布
	安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）发布。

	15
	参选截止时间和地点
	北京时间:2026年9月17日9时30分
地点:安庆市大观区集贤南路52号二楼集采中心开标室

	16
	评审方法
	最低投标价法

	17
	履约保证金
	本项目不收取

	18
	投标保证金
	本项目不收取

	19
	专家评审费（元）
	由成交人承担

	20
	付款方式
	工程完工经发包人验收合格后支付至已完工程价款的97%，剩余3%作为质量保证金，待质量保修期（24个月）满且无质量问题（或存在质量问题但按要求完成维修义务）后一次性退还。

	21
	报价要求
	1、报价应含参选人完成本项目所有工作内容。
2、为完成本比选文件规定的义务，参选人认为有必要计入的其它费用。

	22
	说明
	1、本比选文件的解释权归采购单位。
2、成交人必须具有相应资质，不得转包或分包。
3、本次采购管理部门为安庆市交通控股集团有限公司集采中心，具体合同签订主体为安庆市安通建设集团有限公司，特此说明。

	23
	廉政监督和投诉举报
	凡有意参加比选的单位，在参与过程中，遇排斥潜在参选人等现象，可在开标截止时间1日前向采购部门提出书面质疑。如对质疑答复不满，可在开标截止时间前不少于12小时将书面投诉材料送达至监察部门。
地址：安庆市交通控股集团有限公司纪检监察室
电话：0556-5595102。


[bookmark: _Toc439316872]

[bookmark: _Toc4481596][bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc11149][bookmark: _Toc54941340][bookmark: _Toc10569]第二节 参选人须知
[bookmark: _Toc4481592][bookmark: _Toc28310][bookmark: _Toc23618]（一）总则
1、定义
1.1、采购单位是指采购人和采购管理部门。
1.2、参选人是指对“参选人须知前附表”序号2所指的项目表现出兴趣，按照规定的程序，从采购单位获取了比选文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。
2、参选人资格要求
2.1、参与本项目的参选人必须满足的要求：详见参选人须知前附表。
2.2、参选人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标：
（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
（2）母公司、全资子公司及其控股公司；
（3）法律和行政法规规定的其他情形。
2.3、参选人必须确保自己信息真实、准确，否则，参选人因此蒙受损失，采购单位概不负责。
3、联合体投标
本项目不接受联合体
4、比选费用：参选人必须自行承担参加比选的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、参选人有以下情形不得参与本次投标活动
5.1被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统。
5.2在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人。
5.3前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得中标候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人，在处罚期内的投标人不得参与本次投标活动。

[bookmark: _Toc479622044][bookmark: _Toc4481593][bookmark: _Toc8536]（二）比选文件
6、比选文件的构成
6.1、比选文件包括：
（1）第一章  比选公告；
（2）第二章  参选人须知；
（3）第三章  项目需求及技术要求；
（4）第四章  合同主要条款；
（5）第五章  参选文件格式。
6.2、参选人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的内容。如果参选人没有满足比选文件的有关要求，其风险由参选人自行承担。
6.3、参选人获取比选文件后，应仔细阅读比选文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得比选文件3 日内向采购单位提出，否则，由此引起的一切损失和后果由参选人自行承担。参选人同时应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若参选人的参选文件没有按比选文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，其风险由参选人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7、比选文件的澄清
7.1、参选人可以要求采购单位对比选文件中的有关问题进行答疑或澄清。
7.2、参选人对比选文件如有异议，应在投标截止日期前向采购单位提出。
7.3、如果参选人未在规定的时间内对比选文件有关条款提出异议，则视为充分理解比选文件所有内容。一旦提交参选文件，则认为该参选人接受比选文件的所有条款。
7.4、采购单位对在规定时间收到的且需要做出澄清的问题，将以8款所述方式进行答复，但不说明问题的来源。
8、比选文件的修改
8.1、采购单位可以对比选文件进行修改。
8.2、采购单位对参选人异议的答复和对比选文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）招标采购栏目发布，该修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。
[bookmark: _Toc9821]8.3、当比选文件与对比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。
8.4、为使参选人有充分时间对比选文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延投标截止时间，具体时间通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台网站发布。
9、参选文件的构成
9.1、参选文件应该按照“参选文件格式”规定的内容和顺序进行编写。
9.2、参选人应提交“参选人须知前附表”中规定的参选文件。
9.3、参选人必须对其参选文件的真实性与准确性负责。参选人一旦中标，其参选文件将作为合同的重要组成部分。
9.4、参选人提供的货物/服务能满足比选文件约定的实质性要求。否则，其参选文件在评标时有可能被认为是对比选文件未做出实质性的响应，而被评标委员会终止对其做进一步的评审。
10、投标报价
10.1、参选文件的报价表上应清楚地标明参选人拟提供货物/服务的名称、价格等内容。
10.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的参选文件将视为无效参选文件。
10.3、参选人的报价应包含满足本次招标需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、运输费、保险、税金等）。
10.4、投标报价高于最高投标限价为投标无效。
10.5、若参选报价函中报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。
10.6、参选函中报价与参选文件中相应内容不一致的，以参选函中报价为准。
11、投标货币：人民币。
12、投标保证金：本项目不收取
13、投标有效期
14.投标有效期见“参选人须知前附表”的规定。
14.1、在投标有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。
14.2、投标有效期从投标截止之日算起。
14.3、在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向中标候选人提出延长投标有效期的要求。中标候选人可以拒绝采购单位的这种要求，但是对拒绝延长投标有效期的中标候选人，采购单位有权利拒绝其参选文件。同意延长投标有效期的中标候选人既不能要求也不允许修改比选文件和其参选文件所有内容。提出投标有效期的延长要求和中标候选人对该要求的答复均采用书面形式。
15、参选文件的签署
15.1、参选人应按“参选人须知前附表”约定的份数和比选文件约定的格式，编制并提交参选文件。
15.2、参选文件应由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签署，并加盖单位公章。
15.3、参选文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字，并加盖单位公章。
15.4、参选文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认、不褪色（报价可采用不褪色的墨水笔书写），正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参选文件因字迹潦草、表达不清或文本不清晰所引起的一切后果均由参选人负责。
15.5、参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求均应加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章。参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求不符合比选文件要求的，视为无效标。由授权委托人签字或盖章的在参选文件中须同时提交授权书。

[bookmark: _Toc12503][bookmark: _Toc25319][bookmark: _Toc479622046][bookmark: _Toc4481594]（三）参选文件的提交
16、参选文件的胶装、密封和标记
16.1、参选文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。
16.2、参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。
16.3、密封袋上应写明：项目名称、参选单位名称、项目编号（加盖单位公章），详见参选人须知前附表。
16.4、未按参选人须知要求胶装、密封和标记的参选文件，将认定为投标无效。
16.5、查验证件
16.5.1、采购人审查参选人代表以下证件，若证件不全或不符合要求，则查验不合格。
法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、授权委托人应出示有效二代居民身份证或授权书；（授权书格式见附件）。
17、投标截止时间
17.1、参选人应在参选人须知前附表中约定的投标截止时间前将参选文件提交至指定地点。逾期送达的或者未按要求送达指定地点的参选文件，采购单位不予受理。
17.2、采购人有权按本须知的约定，通过修改比选文件相关条款以延长投标截止时间。在此情况下，采购人和参选人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
18、参选文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc479622047][bookmark: _Toc23598]18.1、参选人提交参选文件以后，在约定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的参选文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为参选文件的组成部分。
18.2、参选人对参选文件的修改应按参选人须知规定编制、密封、标记和提交，并在参选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”；参选文件的撤回应在开标前，由法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、营业执照复印件或授权委托人授权书后自行拿回。
18.3、在投标截止时间之后，参选人不得对其参选文件做任何修改。
19、在规定的投标有效期内，参选人不得撤回其参选文件。

[bookmark: _Toc4481595]（四）开标
20、开标时间和地点：采购单位将在监督人员监督下依据“参选人须知前附表”约定的时间和地点开标，所有参选人的法定代表人或个体工商户经营者或其授权委托人自愿参加现场开标，未参加现场开标的参选人应无条件认可整个开标过程。
21、开标程序
21.1、开标由采购单位代表主持，主持人按下列程序进行：
21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员；
21.1.2、宣布开标纪律；
21.1.3、由采购人代表查验参选人相关证件资料并宣布查验结果；
21.1.4、参与现场开标的各参选人互相检查参选文件的密封情况，并确认参选人是否存在异议； 
21.1.5、依次当众开标，公布参选人名称、报价及参选报价函其他内容，并记录在案；
21.1.6、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；
21.1.7、进入评审阶段；
21.1.8、评审结束，集采平台公示评审结果。
21.2、参选人必须对其参选文件中所有资料的真实性负责。若发现参选人有弄虚作假行为的，投标无效，由相关管理部门按照比选文件相应条款对其做相应处罚。
22、参选文件的有效性
22.1、参选文件有下列情形之一的，将不予受理： 
（1）逾期送达的或者未送达至指定地点的； 
（2）未按比选文件要求包装、密封的。
22.2、开标过程中发现有下列情况的，由评标委员会评审后，认定为投标无效：
22.2.1、参选人未按要求参加开标会、未按要求出示材料供现场查验或经查验不合格的、参选文件份数少于比选文件要求；
22.2.2、未按约定格式提供、填写参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求或参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求未加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章；
22.2.3、参选报价高于最高投标限价的；
22.2.4、法律法规及比选文件规定的其他情形。
22.3、参选人存在下列情形之一，经评标委员会评审后，为参选无效：
(1)被责令停业且处于有效期内的；
(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制参选资格且处于有效期内；
(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；
(4)法律法规规定及比选文件约定的其他情形。

（五）评标
23、评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会依法组建。采购人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。
24、评标方法：采用最低投标价法。
25、评标程序：评标包括参选文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、失信核查和确定中标候选人排序。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。首先对参选文件进行符合性审查，只有通过参选文件符合性审查的参选人才能进入比选。
25.1、参选文件符合性审查，包括但不限于以下内容：
（1）参选人资格是否符合比选文件要求；
（2）参选文件是否按比选文件的要求进行编制、盖章和标记；
（3）比选文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；
（4）项目内容及质量是否完全响应或优于比选文件要求；
（5）参选文件对法律法规和比选文件其他明确要求的符合性；
（6）参选文件是否附有采购人不能接受的条件；
（7）参选文件是否存在比选文件中约定的无效参选文件的其他情形；
（8）参选文件是否符合比选文件的要求。
25.2、参选文件所有要求提供复印件或影印件的，若在参选文件中某一页未盖章或漏页，或参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约等情况，评选委员会可要求参选人在30分钟内通过书面澄清、说明或者补正，并提供相关材料加盖公章。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。由评委会认可的资料内容，成交人须在签订合同前将原件提交给采购人，否则视为成交人自动放弃成交资格。
25.3、报价评审：参选人报价不得高于最高投标限价，否则为无效报价，即报价评审不通过。
25.4、报价中包含单价与总价的，应审核总价金额与按单价汇总金额是否一致。
25.5、澄清有关问题：在评标期间，评委会有权以书面方式要求参选人对其参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。参选人澄清、说明或补正应在评委会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出参选文件范围或者改变参选文件的实质性内容。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。
25.6、失信核查
评标委员会对推荐为中标候选人的参选人是否被列入“信用中国、中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单进行网上核查（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/），若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的参选人，评标委员会不得将其推荐为中标候选人，依序递补，并再次对递补的参选人进行核查。
25.7、确定中标候选人排序：评委会对通过参选文件符合性审查、报价评审和失信核查的参选人，根据最低价由低至高的顺序排列，报价最低者为第一中标候选人。若出现两家或两家以上参选人报价最低且相等，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排序。
26、开标评标异常情况处理
26.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：
(1)提交参选文件的参选人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)参选人的报价均高于最高投标限价的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
27、评标过程的保密性
[bookmark: _Toc15032][bookmark: _Toc418517858][bookmark: _Toc417655921]27.1、开标后，直到授予中标人合同止，凡是与参选文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向参选人或其他无关的人员透露。
27.2、在评标过程中，参选人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其参选文件被拒绝。
27.3、中标人确定后，采购单位不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。参选人不得向评委会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和要求提供材料。
27.4、中标通知书
中标候选人确定后，采购单位将在安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）上公示，参选人如有异议，必须在公示期内向有关部门提出。
[bookmark: _Toc31095][bookmark: _Toc10586][bookmark: _Toc456882340][bookmark: _Toc10987][bookmark: _Toc19876][bookmark: _Toc478821422][bookmark: _Toc457998294][bookmark: _Toc433721697]公示期满无异议，且未发现中标人在比选活动中有违法行为的，采购人将向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc4481597]（六）合同授予
[bookmark: _Toc417655923][bookmark: _Toc21358][bookmark: _Toc418517860]28.1、签订合同
28.1.1、中标人的中标价即为合同价款。
28.1.2、中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的投标文件签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。
28.1.3、中标人（中标候选人）被取消中标资格的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新组织采购。


第3章 [bookmark: _Toc1529][bookmark: _Toc31586]项目需求及技术要求
1、 需求清单
	序列
	名称
	规格/参数/供货及安装内容
	单位
	数量

	1
	监控摄像机
	1. 室外球型摄像机：室外防尘防水球机，像素 400 万及以上；配套抱箍安装支架及螺栓等全套安装辅材，适配围墙立杆抱箍固定，安装高度详见图纸；可在户外露天环境稳定使用；支持 4G 及以上无线联网传输，配套提供流量卡，提供永久免费流量服务；适配本项目太阳能供电系统；本机配置不小于 128GB 监控级内存卡，支持24小时不间断录像，支持本地视频存储回放，支持手机 APP 远程预览，满足视频图像及设备状态数据传输需求。
2. 太阳能光伏板组件及支架：含光伏板、太阳能板抱箍支架，抱箍固定于围墙立杆（含螺栓等安装辅材）；满足球机、通讯设备供电功率；配套全部安装紧固件；整套供电系统满足连续不少于 7 天无光照阴雨天设备正常运行，参选人需结合现场光照条件合理匹配光伏板及储能电池容量；配套室外防水箱。
3. 储能电池组：户外防护电池仓，满足连续阴雨天设备续航要求，适配无市电户外场景，电池容量需满足整套系统 7 天无光照阴雨天续航设计要求。
4. 太阳能控制器：支持智能数显功能；配套室外防水箱，用于集成安装控制器及配电接线附件；实现光伏充放电管理，具备蓄电池过充、过放保护功能，其余技术要求详见图纸。
5. 通讯模块：实现设备状态、视频数据远程上传，支持平台对接，具体详见图纸。
6. 避雷针及避雷引下线组件：不锈钢避雷针（接闪器），配套杆顶抱箍固定件、避雷引下线；避雷针安装于围墙立杆顶端，引下线向下敷设，接入立杆基础接地系统。
7. 配电接线附件：含断路器（空开）、接线端子、汇流排；预留接地接线端子用于连接避雷引下线。
8. 线缆及管材辅材：六类网线、电源线、穿线管；配套防水接头、扎带、固定卡扣等全套辅材；具体详见图纸。
9. 未详尽之处见图纸。
	套
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2、 供货及安装要求
1. 项目地点：安庆市宜秀区大龙山镇永林地块；
2. 供货内容：太阳能监控系统，具体详见需求清单及图纸要求。包括设备采购及安装、设备接线调试、系统上线、现场清理、竣工资料交付、质保运维一体化服务，所有设备规格、点位数量、安装工艺、前端摄像设备类型、施工做法均详见施工图纸；
3. 工期：接到采购人供货通知后，10个日历天内完成全部点位供货、安装、调试、自检，达到竣工验收标准；
4. 正式施工前供应商须现场复核全部点位；安装期间做好防护；所有电气作业严格执行断电操作，配备全套绝缘施工工具。
3、 质量及安全管理
1. 全部设备须为原厂全新正品，无翻新、维修、拆改痕迹，满足户外露天使用条件，同步提供产品合格证、第三方检测报告及原厂质保卡，设备型号、规格、数量严格按照采购人最终图纸供货；太阳能供电系统保障球机、通讯模块稳定运行；所有设备配套抱箍支架，可直接安装于围墙立杆上，避雷针配套杆顶抱箍并可靠固定于立杆顶端；通讯模块实现数据远程上传，支持平台对接；摄像机配置内存卡实现本地录像存储及现场回放，配套流量卡保障视频、设备状态数据正常传输；线缆敷设严格按照图纸要求执行；若抽检发现假冒伪劣产品，采购人有权无条件退货，供应商须承担合同总价 20% 的违约金，并承担全部返工及工期延误损失；
2. 防雷接地、管线敷设严格按照图纸及现行弱电施工规范执行，防腐防锈、防水密封工序不得简化；因施工工艺不达标造成设备进水短路、信号故障等问题，供应商免费无条件返工，工期不予顺延；
3. 系统整体功能、录像存储、4G及以上无线网络传输、报警联动性能须满足图纸技术标准，试运行 72 小时无故障方可验收；验收后 1 个月内出现批量设备故障、画面丢失、供电失效，视为质量不合格，采购人可要求整体整改；
4. 施工产生的设备包装、废弃管材等全部由供应商清运出场，完工后恢复绿化、路面原貌；
5. 施工过程中留存影像资料：管线敷设、电气接线、系统调试、完工全景照片，作为竣工资料附件。
6. 供应商为本项目施工安全生产第一责任主体，全面负责现场人员、设备、用电、吊装、交通安全，所有施工风险、人身伤害、第三方财产损失均由供应商独立承担，与采购人无关；
7. 涉电作业必须由持证低压电工操作，严格执行断电作业、绝缘防护规范；高空立杆吊装设置警戒区域、警示标识，禁止无关人员进入作业范围；
8. 施工人员必须佩戴安全帽、反光背心等防护用品，严禁酒后、带病、无证上岗；施工车辆、工具设备合规完好，因违规操作引发触电、坍塌、磕碰伤人等安全事故，所有赔偿、行政处罚、法律责任全部由供应商承担；
9. 施工期间做好地块内现状成品保护，不得损毁路面、绿化、原有管线设施；若造成原有设施破损，由供应商全额修复并赔偿损失；
10. 施工现场每日完工清理，建筑垃圾、废料统一清运，不得遗留安全隐患，若因废料堆放引发人员摔伤、火灾等问题，责任由供应商承担。
11. 若发生安全事故（含有责安全事件）、重大质量缺陷，采购人有权暂停支付全部款项，直至供应商完成整改、赔付全部损失；情节严重的，采购人有权单方面解除合同，并追偿由此产生的一切经济损失。
4、 售后服务与质保统一要求
1. 项目整体质保期不少于 24 个月，自全部点位竣工验收合格签字之日起计算；质保范围包含太阳能供电系统、线缆辅材、摄像机、设备箱等全部配套设施；
2. 质保期内出现设备故障、供电失效、线路损坏等质量问题，供应商免费更换配件、上门维修、重新施工；因人为破坏、不可抗力除外，但供应商需配合提供排查、检修服务；
3. 故障响应机制：接到采购人报修 2 小时内响应，本地 4 小时抵达现场处置，重大系统故障 24 小时内修复完毕；
4. 质保期满后提供终身成本价配件更换、上门维修服务，永久免费提供远程线上技术调试支持；
5. 免费为采购人操作人员及资产管理运营单位相关人员提供 1 次现场实操培训，培训内容包含远程视频查看、录像调取、报警参数设置、基础故障排查及设备各项专项操作功能讲解。
6. 本项目监控设备安装完成后，整体移交采购人资产运营单位管理，设备运行管理须服从资产运营单位相关管理制度要求。
5、 报价要求
1. 报价为包干总价，包含设备采购运输、管线辅材、人工安装、系统调试、垃圾清运、税金、质保、现场保险等全部费用；采购人不再支付任何额外费用，所有施工及设备配置均以最终图纸为准。
2. 供应商承诺已充分踏勘现场，熟悉图纸全部施工要求，不得以场地条件、图纸细节为由降低施工质量标准、减免安全责任，相关风险均包含在包干报价内，不再另行计取费用。


[bookmark: _Toc476584431][bookmark: _Toc10479]第四章 合同主要条款
[bookmark: _Toc54941341][bookmark: _Toc439316880][bookmark: _Toc8981]永林村预制厂地块太阳能监控系统
供货及安装合同

	合同编号：                     
项目名称：安庆市宜秀区大龙山镇永林地块
合同内容：太阳能监控系统供货及安装
采 购 人：安庆市安通建设集团有限公司
供 应 商：                     
签约地点：安徽省安庆市
签订时间：2026年  月  日
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永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装合同
买方（采购人或发包人）：                
卖方（成交人或供应商）：                 
根据《中华人民共和国民法典》及 永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装 的比选文件等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。
1、 [bookmark: _Toc31192]货物名称、生产厂家及技术参数、数量、金额
	序列
	名称
	规格/参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	监控摄像机
	1. 室外球型摄像机：室外防尘防水球机，像素 400 万及以上；配套抱箍安装支架及螺栓等全套安装辅材，适配围墙立杆抱箍固定，安装高度详见图纸；可在户外露天环境稳定使用；支持 4G 及以上无线联网传输，配套提供流量卡，提供永久免费流量服务；适配本项目太阳能供电系统；本机配置不小于 128GB 监控级内存卡，支持24小时不间断录像，支持本地视频存储回放，支持手机 APP 远程预览，满足视频图像及设备状态数据传输需求。
2. 太阳能光伏板组件及支架：含光伏板、太阳能板抱箍支架，抱箍固定于围墙立杆（含螺栓等安装辅材）；满足球机、通讯设备供电功率；配套全部安装紧固件；整套供电系统满足连续不少于 7 天无光照阴雨天设备正常运行，参选人需结合现场光照条件合理匹配光伏板及储能电池容量；配套室外防水箱。
3. 储能电池组：户外防护电池仓，满足连续阴雨天设备续航要求，适配无市电户外场景，电池容量需满足整套系统 7 天无光照阴雨天续航设计要求。
4. 太阳能控制器：支持智能数显功能；配套室外防水箱，用于集成安装控制器及配电接线附件；实现光伏充放电管理，具备蓄电池过充、过放保护功能，其余技术要求详见图纸。
5. 通讯模块：实现设备状态、视频数据远程上传，支持平台对接，具体详见图纸。
6. 避雷针及避雷引下线组件：不锈钢避雷针（接闪器），配套杆顶抱箍固定件、避雷引下线；避雷针安装于围墙立杆顶端，引下线向下敷设，接入立杆基础接地系统。
7. 配电接线附件：含断路器（空开）、接线端子、汇流排；预留接地接线端子用于连接避雷引下线。
8. 线缆及管材辅材：六类网线、电源线、穿线管；配套防水接头、扎带、固定卡扣等全套辅材；具体详见图纸。
9. 未详尽之处见图纸。
	套
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说明：
1、 报价为包干总价，包含设备采购运输、管线辅材、人工安装、系统调试、垃圾清运、税金、质保、现场保险等全部费用；采购人不再支付任何额外费用，所有施工及设备配置均以最终图纸为准；
2、 供应商承诺已充分踏勘现场，熟悉图纸全部施工要求，不得以场地条件、图纸细节为由降低施工质量标准、减免安全责任，相关风险均包含在包干报价内，不再另行计取费用；
3、 供货内容：太阳能监控系统，具体详见上表及图纸要求。包括设备采购及安装、设备接线调试、系统上线、现场清理、竣工资料交付、质保运维一体化服务，所有设备规格、点位数量、安装工艺、前端摄像设备类型、施工做法均详见施工图纸；
4、 正式施工前供应商须现场复核全部点位；安装期间做好防护；所有电气作业严格执行断电操作，配备全套绝缘施工工具。
2、 [bookmark: _Toc21023]保质期及售后服务
1、 项目整体质保期不少于 24 个月，自全部点位竣工验收合格签字之日起计算；质保范围包含太阳能供电系统、线缆辅材、摄像机、设备箱等全部配套设施；
2、 质保期内出现设备故障、供电失效、线路损坏等质量问题，供应商免费更换配件、上门维修、重新施工；因人为破坏、不可抗力除外，但供应商需配合提供排查、检修服务；
3、 故障响应机制：接到采购人报修 2 小时内响应，本地 4 小时抵达现场处置，重大系统故障 24 小时内修复完毕；
4、 质保期满后提供终身成本价配件更换、上门维修服务，永久免费提供远程线上技术调试支持；
5、 免费为采购人操作人员及资产管理运营单位相关人员提供 1 次现场实操培训，培训内容包含远程视频查看、录像调取、报警参数设置、基础故障排查及设备各项专项操作功能讲解。
6、 本项目监控设备安装完成后，整体移交采购人资产运营单位管理，设备运行管理须服从资产运营单位相关管理制度要求。
3、 [bookmark: _Toc13075]交货、安装、调试期
1、 接到采购人供货通知后，10个日历天内完成全部点位供货、安装、调试、自检，达到竣工验收标准；全部设备须为原厂全新正品，无翻新、维修、拆改痕迹，满足户外露天使用条件，同步提供产品合格证、第三方检测报告及原厂质保卡，设备型号、规格、数量严格按照采购人最终图纸供货；太阳能供电系统保障球机、通讯模块稳定运行；所有设备配套抱箍支架，可直接安装于围墙立杆上，避雷针配套杆顶抱箍并可靠固定于立杆顶端；通讯模块实现数据远程上传，支持平台对接；摄像机配置内存卡实现本地录像存储及现场回放，配套流量卡保障视频、设备状态数据正常传输；线缆敷设严格按照图纸要求执行；若抽检发现假冒伪劣产品，采购人有权无条件退货，供应商须承担合同总价 20% 的违约金，并承担全部返工及工期延误损失。
2、 供应商须在接到通知后24小时内确认交货计划，并按时保质保量完成供应；
3、 如因供应商原因导致交货延误，每逾期一日按500元/日的标准向采购人支付违约金。
4、 [bookmark: _Toc6027]交货地点及安装要求
1、 根据采购人要求，运送至安庆市宜秀区大龙山镇永林地块，并按比选文件及合同要求完成安装工作；
2、 防雷接地、管线敷设严格按照图纸及现行弱电施工规范执行，防腐防锈、防水密封工序不得简化；因施工工艺不达标造成设备进水短路、信号故障等问题，供应商免费无条件返工，工期不予顺延；
3、 系统整体功能、录像存储、4G及以上无线网络传输、报警联动性能须满足图纸技术标准，试运行 72 小时无故障方可验收；验收后 1 个月内出现批量设备故障、画面丢失、供电失效，视为质量不合格，采购人可要求整体整改；
4、 施工产生的设备包装、废弃管材等全部由供应商清运出场，完工后恢复绿化、路面原貌；
5、 施工过程中留存影像资料：管线敷设、电气接线、系统调试、完工全景照片，作为竣工资料附件。
6、 供应商为本项目施工安全生产第一责任主体，全面负责现场人员、设备、用电、吊装、交通安全，所有施工风险、人身伤害、第三方财产损失均由供应商独立承担，与采购人无关；
7、 涉电作业必须由持证低压电工操作，严格执行断电作业、绝缘防护规范；高空立杆吊装设置警戒区域、警示标识，禁止无关人员进入作业范围；
8、 施工人员必须佩戴安全帽、反光背心等防护用品，严禁酒后、带病、无证上岗；施工车辆、工具设备合规完好，因违规操作引发触电、坍塌、磕碰伤人等安全事故，所有赔偿、行政处罚、法律责任全部由供应商承担；
9、 施工期间做好地块内现状成品保护，不得损毁路面、绿化、原有管线设施；若造成原有设施破损，由供应商全额修复并赔偿损失；
10、 施工现场每日完工清理，建筑垃圾、废料统一清运，不得遗留安全隐患，若因废料堆放引发人员摔伤、火灾等问题，责任由供应商承担。
11、 若发生安全事故（含有责安全事件）、重大质量缺陷，采购人有权暂停支付全部款项，直至供应商完成整改、赔付全部损失；情节严重的，采购人有权单方面解除合同，并追偿由此产生的一切经济损失。
5、 [bookmark: _Toc17944]验　　收
1、 以合同和比选文件中载明的技术要求及国家相关规范为准；
2、 验收不合格产品采购人有权拒收，由此产生的损失由供应商负责；
3、 现场通用验收标准
(1) 太阳能板采光无遮挡，摄像机监控视野完整覆盖地块管控区域，无监控盲区，覆盖范围详见图纸；
(2) 所有管线穿管到位，防水密封完好，无裸露线缆；每根立杆接地电阻实测满足图纸要求；
(3) 摄像机网络信号稳定，远程画面流畅，夜视、移动报警、录像存储、远程访问等基础功能全部正常，图纸标注专项功能同步验收合格；
(4) 太阳能供电系统连续不间断试运行时间满足比选文件及图纸要求，无自动断电、设备重启、故障停机现象；
(5) 所有点位均可通过远程方式实时查看视频、调取历史录像。
4、 供应商须提交全套竣工资料（纸质版 + 电子版）
(1) 全套设备合格证、原厂质保承诺文件、产品检测报告；
(2) 施工过程影像资料（布线、接线、设备安装调试、完工全景等）；
(3) 点位清单、设备台账（与图纸设备型号保持一致）、无线网流量账号、系统登录操作说明书；
(4) 售后服务联系单、整体质保书面承诺书。
6、 [bookmark: _Toc4291]付款方式
工程完工经发包人验收合格后支付至已完工程价款的97%，剩余3%作为质量保证金，待质量保修期（24个月）满且无质量问题（或存在质量问题但按要求完成维修义务）后一次性退还。
每次付款前，供应商须按照采购人财务要求，先行开具合法、真实、完整、有效的等额增值税发票，发票项目、税率、抬头、税号等信息需与采购业务内容匹配无误，并完整提交对应发票联次；未按要求提供合规发票或发票信息有误、虚开、不合规的，采购人有权顺延付款，由此产生的资金占用、税费损失、税务处罚等全部责任及经济损失均由供应商自行承担。
7、 [bookmark: _Toc12093]履约保证金及退还
本项目免收。
8、 [bookmark: _Toc5134]违约责任
1、 买方无正当理由拒收货物，买方向卖方偿付货款总值的 6 ％的违约金；
2、 买方无正当理由逾期付货款的，买方向卖方每日偿付 / ‰的违约金；
3、 卖方不能交付货物的，卖方向买方支付货款总值 6 ％的违约金；
4、 卖方逾期交付货物的，卖方向买方每日偿付500元违约金。
9、 [bookmark: _Toc12750]解决合同纠纷方式
本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向合同履行地人民法院起诉。
10、 [bookmark: _Toc3361]本合同组成及解释先后顺序
1、成交通知书；
2、比选文件；
3、本合同文本；
4、成交人的参选文件；
5、其他补充约定事项。
11、 [bookmark: _Toc20962]其他约定事项
1、 本合同自双方签字盖章之日生效。
2、 本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力。甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。
3、 本合同于2026年   月   日签订。
12、 [bookmark: _Toc12629][bookmark: _Toc25124]合同附件
附件1 参选函
附件2 供应商营业执照
附件3 廉政协议书
附件4 安全生产合同
                                                          
以下无正文，为合同签署页。

	
发包人（盖章）： 安庆市安通建设集团有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：

纳税人识别码：                    
地  址：                             
      
法定代表人：                      
开户银行：                     

账  号：                       
	承包人（盖章）：                               

法定代表人或其委托代理人（签字）：

纳税人识别码：                 
地  址：                             
      
法定代表人：                 
开户银行：               

账  号：                 


[bookmark: _Toc1290][bookmark: _Toc11710][bookmark: _Toc8569]
附件1 参选函

[bookmark: _Toc19967]
附件2 供应商营业执照

[bookmark: _Toc22115][bookmark: _Toc15230][bookmark: _Toc23865][bookmark: _Toc16993]
附件3 廉政协议书
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，双方特此订立本责任书共同遵照执行。
第一条 双方的权利和义务
（一）双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行本合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现某一方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按 安庆市安通建设集团有限公司 专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：前期工作部（纪检监察），联系电话：0556-8880050。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2. 追究乙方其他违约责任；
3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条 本协议有效期为双方签署之日起至合同终止。  
第七条 本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
                                                                         
（以下无正文，为合同签署页）

	
发包人（盖章）： 安庆市安通建设集团有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：

纳税人识别码：                    
地  址：                             
      
法定代表人：                      
开户银行：                     

账  号：                       
	承包人（盖章）：                               

法定代表人或其委托代理人（签字）：

纳税人识别码：                 
地  址：                             
      
法定代表人：                 
开户银行：               

账  号：                 
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附件4 安全生产合同
为在 永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装 （项目名称） / （标段）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目            （发包人名称，以下简称“发包人”）与               （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，缺陷责任期期满后失效。
5.本安全生产合同作为施工主合同的附件，与施工主合同具有同等法律效力。
                                                            
（以下无正文，为合同签署页）
	
发包人（盖章）： 安庆市安通建设集团有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：
纳税人识别码：                    
地  址：                          
法定代表人：                      
开户银行：                        
账  号：                          
	承包人（盖章）：                               

法定代表人或其委托代理人（签字）：
纳税人识别码：                      
地  址：                            
法定代表人：                        
开户银行：                        
账  号：                            




[bookmark: _Toc54884158][bookmark: _Toc26873]第五章  参选文件格式


（项目名称：_____________________）
（项目编号:______________________）

参
选
文
件


采购人名称：                                         

参选人名称：                               （盖 章）

法定代表人或委托代理人：                (签字或盖章)

日期：    年    月    日
目  录
一、投标函
二、报价表
三、响应情况表
四、诚信投标承诺书
五、相关证明文件


[bookmark: _Toc54941342][bookmark: _Toc476584433]一、投标函

致：安庆市安通建设集团有限公司
1、根据贵方比选公告，我方决定参加贵方组织的永林村预制厂地块太阳能监控系统供货及安装的比选活动。我方授      (姓名和职务)代表我方                 （参选人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方充分了解并完全响应比选文件的全部内容，愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物和服务，投标报价（总价）为人民币（大写）         ，(小写)¥       ，含13%增值税。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4、我方保证按照本项目比选文件要求提交参选文件。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。




参选人：                            （盖章）
                                单位地址：                                      
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：       年      月      日
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二、报价表
项目名称：  
项目编号： 
	报价
（总价）
	大写：                  

	
	小写：                  

	备注：
1、报价最多保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。



（此表须法定代表人签字或盖章，并加盖参选人公章）

参选人：                          （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

日  期：         年        月        日



	报价清单

	序列
	名称
	规格/参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	监控摄像机
	1. 室外球型摄像机：室外防尘防水球机，像素 400 万及以上；配套抱箍安装支架及螺栓等全套安装辅材，适配围墙立杆抱箍固定，安装高度详见图纸；可在户外露天环境稳定使用；支持 4G 及以上无线联网传输，配套提供流量卡，提供永久免费流量服务；适配本项目太阳能供电系统；本机配置不小于 128GB 监控级内存卡，支持24小时不间断录像，支持本地视频存储回放，支持手机 APP 远程预览，满足视频图像及设备状态数据传输需求。
2. 太阳能光伏板组件及支架：含光伏板、太阳能板抱箍支架，抱箍固定于围墙立杆（含螺栓等安装辅材）；满足球机、通讯设备供电功率；配套全部安装紧固件；整套供电系统满足连续不少于 7 天无光照阴雨天设备正常运行，参选人需结合现场光照条件合理匹配光伏板及储能电池容量；配套室外防水箱。
3. 储能电池组：户外防护电池仓，满足连续阴雨天设备续航要求，适配无市电户外场景，电池容量需满足整套系统 7 天无光照阴雨天续航设计要求。
4. 太阳能控制器：支持智能数显功能；配套室外防水箱，用于集成安装控制器及配电接线附件；实现光伏充放电管理，具备蓄电池过充、过放保护功能，其余技术要求详见图纸。
5. 通讯模块：实现设备状态、视频数据远程上传，支持平台对接，具体详见图纸。
6. 避雷针及避雷引下线组件：不锈钢避雷针（接闪器），配套杆顶抱箍固定件、避雷引下线；避雷针安装于围墙立杆顶端，引下线向下敷设，接入立杆基础接地系统。
7. 配电接线附件：含断路器（空开）、接线端子、汇流排；预留接地接线端子用于连接避雷引下线。
8. 线缆及管材辅材：六类网线、电源线、穿线管；配套防水接头、扎带、固定卡扣等全套辅材；具体详见图纸。
未详尽之处见图纸。
	套
	16
	
	



（此表须法定代表人签字或盖章，并加盖参选人公章）

参选人：                          （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

日  期：         年        月        日
[bookmark: _Toc54941345]
三、响应情况表

项目名称：  
项目编号： 
	序号
	响应内容质量要求
	响应情况

	1
	第三章需求及技术要求全部内容
	



注：1、供应商必须将自己所投货物/服务真实、准确地填入以上表格中。
2、 供应商必须根据自己所投货物/服务与比选文件技术参数要求的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。
参选人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日  期：             年         月        日


四、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人（或个体工商户经营者）的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的比选招标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；  
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；  
四、不与其他参选人相互串通投标报价，不排挤其他参选人的公平竞争、损害采购人的合法权益；  
五、不与采购单位或其他参选人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；  
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；  
七、保证中标后不转包，若有合法分包征得采购人同意；
八、保证中标之后，按照参选文件承诺提供货物、服务及派驻人员；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如在投标过程和评标结果公告异议期内发生投诉行为，保证按相关要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或个体工商户经营者或其授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。 
十一、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何异议或投诉。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担比选文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
  

                                   投标单位（盖章）：


日期：_____年____月____日


五、相关证明文件

1、营业执照副本复印件；
2、税务登记证副本复印件；（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照复印件）；
3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；
4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人本人参与比选则不需此件；
5、参选人认为提供的其他材料；
6、须提供上述证明文件复印件或扫描件或影印件。



附件：

法定代表人身份证明书
参选人名称：                    
单位性质：                     
地址：                   
姓名：               性别：              年龄：           职务：            
系                    （参选人名称）的法定代表人。
联系方式（移动电话）：                 
电子邮箱：                       
特此证明。
参选人：            （盖单位章）
 年  月  日

法定代表人授权委托书
本人         （姓名）系             （参选人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                      （项目名称）参选文件、签订合同等一切事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：              
委托代理人无转委托权，特此委托。
委托代理人：         性别：             年龄：_______
身份证号码：                  职务：                          
联系方式（移动电话）：                   
电子邮箱：               
参选人：                   （盖章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
授权委托日期：  年  月  日
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